INTENSIDAD DE CORRIENTE

La intensidad de corriente (I) que circula por un conductor es la cantidad de [carga](https://www.fisicalab.com/apartado/carga-electrica) (q) que atraviesa cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo (t).

I=q/t