1) Inspección del lugar a extraer 5) Bombear lodo con el fin de traer rocas

Pasoso de la extracción del Petróleo

Para esto se realizan pequeñas cortadas

Explotaciones en el lugar con el fin 6) Ingresan tuberías y una vez arriba se separa el

de que se ordenen onda sísmica. Petróleo del gas.7)se almacena el petróleo y se lleva a la refinería

(Detecta si hay gas y Petróleo) 1) transformación del petróleo crudo al útil Petróleo Crudo

Destilación fraccionada del petróleo

2) Instalación de la Maquinaria 2) Se parar el crudo Refinería

3) Perforación del Pozo 3) Calentado a 360°c y bombeado a la base de la torre

4) Levantamiento de la torre de perforación. así liberando moleculeculas / 4) Tomar muestras para que sea explosiva en motor de pintoneo

Su Función es la de bajar y subir De aquí se envía información en la refinería principal 

El equipo de perforación con dicha

Herramienta llamada trepano