**Error de paralaje**

Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la

escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un plano diferente, la

cual está en un plano diferente.

