**Error por puntos de apoyo**

Esto quiere decir que debemos tener en cuenta la manera como se apoya el

instrumento, porque esto provoca errores en la lectura. En estos casos deben

utilizarse puntos de apoyo especiales.

