**Error por desgaste**

Todos los instrumentos de medición, como cualquier otro objeto, son susceptibles

a desgaste, natural o provocado por el mal uso. En el caso concreto de los

instrumentos de medición, el desgaste puede provocar una serie de errores

durante su utilización, por ejemplo: deformaciones de sus partes, juego entre sus

ensambles, falta de paralelismo o plenitud entre las caras de medición. Etcétera.

Estos errores pueden originar, a su vez, decisiones equivocadas; por lo tanto, es

necesario someter a cualquier instrumento de medición a inspección de sus

características y deben hacerse periódicamente durante la vida útil del

instrumento.

v